**Откатные холодильные двери для помещений с регулируемой газовой средой**

Холодильные двери «Ирбис» для помещений с регулируемой газовой средой предназначены для овоще- и фруктохранилищ где требуется исключить утечку газовых смесей, используемых для хранения. Отличаются высокой герметичностью и отличными теплоизоляционными свойствами.

**Применение:**

* Среднетемпературные помещения с регулируемой газовой средой;
* В местах прохода людей, проезда тележек и погрузчиков;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от +5…+550С
* В условиях отсутствия агрессивных сред;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель (ППУ + крашеная сталь 0,6 мм);
* Толщина полотна: 80 мм;
* Обрамление полотна: по периметру алюминиевым профилем;
* Прижим полотна к раме: двухкамерный резиновый уплотнитель, воздушная камера по периметру полотна накачиваемая через ниппель до определенного давления, измеряемого встроенным манометром. По периметру полотна устанавливаются дополнительные прижимы;
* Рама: алюминиевая, М-образная, со скрытым крепежом;
* Стандартный цвет: белый (RAL9003);



[www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/odgs.html](http://www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/odgs.html)