**Распашные холодильные двери специального назначения**

Распашные холодильные двери специального назначения «Ирбис» применяются для помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями, в помещениях содержанием солей и агрессивных веществ.

**Применение:**

* Холодильные и морозильные камеры различного объема;
* В помещениях с умеренным траффиком;
* В местах прохода людей, проезда ручных тележек;
* В помещениях где присутствует не упакованное мясо, кровь, потроха шкуры и т.д.;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от -33…+550С
* В условиях содержания соли в воздухе;
* В помещениях с повышенными требованиями к гигиене;
* В условиях химической обработки полотна двери жидкостями, вызывающими коррозию алюминия;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель (ППУ + нержавеющая сталь AISI304 0,6-0,8 мм);
* Толщина полотна: 80 мм; 100 мм; 120 мм; 150 мм;
* Рама: толщина метала 2,0 мм, накладная П-образная;
* Стандартные максимальные размеры: 2800 мм х 3000 мм (Ш\*В);

****

[www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/rdsn.html](http://www.irbispro.ru/holodilnye-dveri/rdsn.html)