**Маятниковые двери офисные**

Маятниковые двери «Ирбис» для офисов – эффективная альтернатива обычным распашным дверям. Обладают высокой надежностью, рассчитаны на помещения со средним траффиком, удобны в эксплуатации.

**Применение:**

* В офисных и технических помещениях со средним трафиком;
* В местах прохода людей, проезда ручных тележек;
* Для товара, находящегося в упакованном виде;
* В условиях постоянной влажности 80% и температуры от +5…+450С
* В условиях незначительных ветровых нагрузок;
* В помещениях с отсутствием требований к гигиене;
* В условиях отсутствия агрессивных сред;

**Характеристики:**

* Материал полотна: многослойная сэндвич-панель обрамленная по периметру специальным алюминиевым профилем;
* Толщина полотна: 40 мм;
* Рама: толщина метала 1,5 мм, (варианты монтажа: «рама внутрь проема», «рама в обхват проема», «угловая рама»)
* Петли: гравитационные;
* Максимальные размеры: 2500мм х 3000 мм (Ш\*В);
* Стандартный цвет: белый (RAL9003)



<http://irbispro.ru/mayatnikovye-dveri/mdof.html>