**Пленочные завесы (ПВХ)**

Теплоизолирующие пленочные завесы (ПВХ) предназначены для установки в дверные проемы как внутри, так и снаружи производственных, торговых и складских помещений, которые позволяют добиться сокращения производственных расходов на охлаждение.

**Применение:**

* за холодильной дверью для минимизации потерь холода во время работы с открытой камерой;
* с высокой ветровой нагрузкой;
* в присутствии крупной пыли и абразива в воздухе;
* в условиях повышенного содержания соли в воздухе (только для исполнения AISI304);
* в условиях постоянной 60% (или 80% для исполнения AISI304) влажности и непродолжительной влажности 100%;
* в технических помещениях с очень интенсивным трафиком ручных тележек, погрузчиков, людей (в зависимости от типа завесы);
* в помещениях с отсутствием требований к гигиене;
* в помещениях, где отсутствует не упакованное мясо, кровь, потроха, шкуры и т.д.

 **Характеристики:**

* Материал полотна: прозрачная морозостойкая ПВХ пленка (-25 0С…+30 0С) толщиной от 2 мм до 3 мм;
* Кронштейн: быстросъемный, материал – оцинкованная сталь толщиной 1 мм, нержавеющая сталь AISI304 (опция).



<https://irbispro.ru/plenochnye-zavesy.html>